|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AY** | **KONTROL TARİHİ** | **KONTROL EDİLEN** | | **KONTROL EDEN İMZA** |
| **YANGIN DOLABI** | **YANGIN SÖNDÜRÜCÜ** |
| OCAK | ………./01/20……… |  |  |  |
| ŞUBAT | ………./02/20……… |  |  |  |
| MART | ………./03/20……… |  |  |  |
| NİSAN | ………./04/20……… |  |  |  |
| MAYIS | ………./05/20……… |  |  |  |
| HAZİRAN | ………./06/20……… |  |  |  |
| TEMMUZ | ………./07/20……… |  |  |  |
| AĞUSTOS | ………./08/20……… |  |  |  |
| EYLÜL | ………./09/20……… |  |  |  |
| EKİM | ………./10/20……… |  |  |  |
| KASIM | ………./11/20……… |  |  |  |
| ARALIK | ………./12/20……… |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KONTROL EDİLMESİ GEREKENLER** | |
| **YANGIN SÖNDÜRÜCÜ** | **1.**Yangın söndürücü (Y.S.) cihazların yerinde bulunup bulunmadığı |
| **2.**Y.S. Cihazlarının manometresi (göstergesi) 17-18 Bar ve ibrenin yeşil bölgede, mührünün sağlam olduğundan emin olun |
| **3.** Manometre ibresi düşük ise mühür koparılmışsa yetkiliye haber verin. |
| **4.**Y.S. Cihazının hortumunda herhangi bir hasar olmamalı |
| **5.**Y.S. Cihazının gövdesinde herhangi bir hasar olmamalı |
| **6.**Y.S. Cihazların önlerine, üstlerine ve yanlarına malzeme konulmaması için önlem alınmalı. Çalışanları uyarılmalı. |
| **7.**Kullanılmış yangın söndürücüleri yedekleyip boş söndürücüleri teknik serviste gönderin. |
| **YANGIN DOLAPLARI** | **1.**Yangın dolabı kapağı kolay açılıyor mu? |
| **2.** Yangın dolabındaki su hortum (hortum makarası ) rahat açılıyor mu? |
| **3.**Yangın dolabındaki su hortumunda hasar var mı? |
| **4.**Yangın dolabındaki su vanaları kolay açılıyor mu ve su geliyor mu? |
| **5.** Yangın dolaplarının önlerine, üstlerine ve yanlarına malzeme konulmaması için önlem alınmalı. Çalışanları uyarılmalı. |