|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BULUNDUĞU YER /KAT:** | **BAKIM PERYODU**  | **AYLIK** |
| **YAPILACAK KONTROLLER** | **OCAK** | **ŞUBAT** | **MART** | **NİSAN** | **MAYIS** | **HAZİRAN** | **TEMMUZ** | **AĞUSTOS** | **EYLÜL** | **EKİM** | **KASIM** | **ARALIK** |
| **01** | Yangın dolabının önünün açık olup olmadığı kontrol edilir. Dolap önündeherhangi bir şey varsa kaldırılır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **02** | Yangın dolapları içindeki hortumların bir ucu vanaya, diğer ucu lansa bağlı bulunup, hortumun her an kullanımahazır olup olmadığı kontrol edilir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **03** | Yangın dolabının iç temizliği yapılır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **04** | Yangın dolaplarının amacı dışındakullanılıp kullanılmadığı kontrol edilir. Kullananlar uyarılır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05** | Dolapta bulunan yangın tüpünün doluluk ve Basınç durumu ayrıca son kullanma tarihi kontrol edilir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **06** | Hortumlar açılarak yeterli derecede tazyikli suyun gelip gelmediği, hortumların sağlamlığı ve dolap içerisinde su sızıntısı olup olmadığı kontrol edilir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **07** | Arızalı hortum, kelepçe, conta vs varsa yenisi ile değiştirilir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **08** | Kullanılan hortumlar (bez türleri) kurutularak, ortadan ikiye katlanıpaçıldığında takılmadan kolayca gelecek şekilde makaraya sarılır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **09** | Yapılan kontrollerde tespit edilen arıza ve eksiklikler teknik rapor kısmınayazılacak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **BAKIM TARİHİ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakım Yapan Teknisyen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrol Eden Sorumlu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |