|  |
| --- |
| **MARKASI: MODELİ: SERİ NO: AY:** |
| **YAPILACAK KONTROLLER** |
| 1. 6 aylık bakım ve kontroller teknik personel tarafından yapılacak. |
| 2. Cihazın fiziki temizliği sabun solüsyonu ve bol su ile yapılacak. |
| 3. Kapak contasının sızdırmazlığı kontrol edilip talk pudrası ile pudralanacak |
| 4. Kapağın çalışması ve mekanik sistemleri kontrol edilecek. |
| 5. Emniyet ventillerinin kaçak kontrolü yapılacak. |
| 6. Cihazın elektriksel bağlantıları, topraklaması, kontaktör ve sigortaların durumu kontrol edilecek. |
| 7. Tüm mekaniksel bağlantılar, bilyalar, zincirler ve kızaklar kontrol edilecek. |
| 8.Kumanda ve kontrol panosunda bulunan elektronik kartlar basınçlı hava ile temizlenecek. |
| 9.Cihazın otomatik kalibrasyon testleri ve çalışabilirlik testleri yapılacak. |
| 10. Acil durum butonunun çalışması kontrol edilecek. |
| 11. Soğuk su giriş fitreleri temizlenecek gerekiyorsa değiştirilecek. |
| 12. Cihaz su ve vakum pompaları kontrol edilecek. Su ve buhar kaçak kontrolü yapılacak. |
| 13 Su depolarının şamandıraları ve su sağlayıcı hidroforların çalışması kontrol edilecek. |
| 14. Ceket ve hücre kondenstopları kontrol edilecek.. |
| 15. Buhar ve su boşaltma boruları kontrol edilecek. |
| 16 Jeneratörün boşaltma borusu sökülerek kireç durumu kontrol edilecek, gerekiyorsa flanşı sökülerek kireç ve çamurlar temizlenecek. |
| 17. Isıtıcı rezistanslar kontrol edilecek. Gerekiyorsa değiştirilecek. |
| 18. Kullanıcı personelin cihaz ile ilgili şikayetleri varsa rapor edilecek. |
| 19. Yapılan kontrollerde tespit edilen arıza ve eksiklikler teknik rapor kısmına yazılacak |

|  |
| --- |
| **TEKNİK RAPOR** |
|  |

**Bakımı yapan İlgili Servis Teknik servis teknisyen Sorumlusu Sorumlusu**