|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| indir | | **SAVUR PROF. DR. AZİZ SANCAR İLÇE DEVLET HASTANESİ**    **SU DEPOSU TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON FORMU** | | | | | | | |
| **KODU** | **TY.FR.16** | **YAYIN TARİHİ** | **01.11.2018** | **REVİZYON TARİHİ** | **03.01.2022** | **REVİZYON NO** | **01** | **SAYFA SAYISI** | **01** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BAKIM TARİHİ:** | | | | **AÇIKLAMALAR** |
| **S.NO:** | **KONTROL EDİLECEK PARAMETRELER** | **KONTROL** | **KONTROL EDEN**  **(İsim-Soyisim/İmza)** |
| **1** | Depo suyu boşaltıldıktan sonra depo yüzeyine ve tabanına uygun temizlik maddesi uygulandı mı? | Evet  Hayır |  |  |
| **2** | Duvarlarda ve tabanda bulunan kirli tabakaların çözülmesi beklendi mi? | Evet  Hayır |  |  |
| **3** | Çözülen kirler bir fırça ile iyice ovularak tamamen yüzeyden ayrılması sağlandı mı? | Evet  Hayır |  |  |
| **4** | Yüksek basınçlı yıkama makinesi ile yüzeyler ve taban temizlendi mi? | Evet  Hayır |  |  |
| **5** | Depo su giriş vanaları ve şamandıraların çalışması kontrol edildi mi? | Evet  Hayır |  |  |
| **6** | Depo yüzeyinde ve tabanındaki kaplamalarda çatlama, kavlama, dökülme var mı ? | Evet  Hayır |  |  |
| **7** | Ultraviyole lambanın çalışıp çalışmadığı kontrol edildi mi ? | Evet  Hayır |  |  |
| **8** | Depo içindeki galvaniz boruların kontrolleri yapıldı mı? | Evet  Hayır |  |  |

**Not:** *Kontrol formu Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi tarafından doldurulur. İşlem bitiminde formun bir nüshası Enfeksiyon Kontrol Hemşiresinde kalır, bir nüshası Kalite Birimine teslim edilir.*