|  |  |
| --- | --- |
| indir |  **SAVUR PROF. DR. AZİZ SANCAR İLÇE DEVLET HASTANESİ****SU DEPOSU KLOR ÖLÇÜM VE KONTROL FORM** |
|  **KODU** | **TY.FR.22** | **YAYIN TARİHİ** | **01.11.2018** | **REVİZYON TARİHİ** | **03.01.2022** | **REVİZYON NO** | **01** | **SAYFA SAYISI** |  **01** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA | TARİH | ÖLÇÜM YAPAN KİŞİ ADI/SOYADI | KLOR ÖLÇÜM DEĞERİ | İMZA |
| 1 | …/…/2022 |  |  |  |
| 2 | …/…/2022 |  |  |  |
| 3 | …/…/2022 |  |  |  |
| 4 | …/…/2022 |  |  |  |
| 5 | …/…/2022 |  |  |  |
| 6 | …/…/2022 |  |  |  |
| 7 | …/…/2022 |  |  |  |
| 8 | …/…/2022 |  |  |  |
| 9 | …/…/2022 |  |  |  |
| 10 | …/…/2022 |  |  |  |
| 11 | …/…/2022 |  |  |  |
| 12 | …/…/2022 |  |  |  |
| 13 | …/…/2022 |  |  |  |
| 14 | …/…/2022 |  |  |  |
| 15 | …/…/2022 |  |  |  |
| 16 | …/…/2022 |  |  |  |
| 17 | …/…/2022 |  |  |  |
| 18 | …/…/2022 |  |  |  |
| 19 | …/…/2022 |  |  |  |
| 20 | …/…/2022 |  |  |  |
| 21 | …/…/2022 |  |  |  |
| 22 | …/…/2022 |  |  |  |
| 23 | …/…/2022 |  |  |  |
| 24 | …/…/2022 |  |  |  |
| 25 | …/…/2022 |  |  |  |
| 26 | …/…/2022 |  |  |  |
| 27 | …/…/2022 |  |  |  |
| 28 | …/…/2022 |  |  |  |
| 29 | …/…/2022 |  |  |  |
| 30 | …/…/2022 |  |  |  |
| 31 | …/…/2022 |  |  |  |
| NOT:Klor ölçümü günde 1 kez yapılacak ve ölçüm aralığı 0.3-0.7 ppm aralığında olmalıdır.Bu aralığın dışında sonuç görülmesi halinde bildirilmesi gerekmektedir. |

AY: YIL: