|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| indir | | **SAVUR PROF. DR. AZİZ SANCAR İLÇE DEVLET HASTANESİ**  **LAM TEKNİK ŞARTNAMESİ** | | | | | | | |
| **KODU** | **BL.YD.05** | **YAYIN TARİHİ** | **07.11.2018** | **REVİZYON TARİHİ** |  | **REVİZYON NO** | **00** | **SAYFA SAYISI** | **01** |

**5-Lam Teknik Şartnamesi**

1.Lamlar kaliteli optik, saydam ve renksiz camdan imal edilmiş olmalıdır.

2.Orijinal ambalajında tozsuz ve neme karşı jelatin içinde olmalıdır.

3.Kalınlığı 1-1,03 mm, eni 26 mm ve boyu 76 mm olmalıdır.

4.Kenarları 90 derece tıraşlı ve tek tarafı rodajlı olmalıdır.

5.Bir kutu içinde en az 50 adet bulunmalıdır.

6.Rodajlı olmalıdır.

7.Rodajlı yerin eni 18-20 mm, boyu lam genişliğinde renkli olmalı ve bu alana yazılacak notlar silinmemelidir.

8.Lam üzerindeki yazı ve boya ısıdan, kimyasal solventlerden etkilenmemelidir